Connettore a secco al-fer STANDARD tipo LC1 composto da un unico perno in acciaio diametro 16 mm sagomato per l'aggancio meccanico al legno. Filettatura passo 6 R3 a vite continua, spirale esterna a diametro costante con verme centrale conico con adattamento rovescio, parte intermedia priva di filettatura con battuta su assito e parte superiore sagomata con scanalatura di aggrappaggio alla cappa di cls. Acciaio con snervamento a 590 Mpa. Lunghezza totale 160 mm di cui 40 mm in testa, 20 mm pieno diametro 16 mm, 100 mm filettatura diametro esterno 16 mm