Connettore a secco al-fer tipo AC1 composto da un unico perno in acciaio con parte inferiore filettata UNI 5737 M12 × 1,5 × 20 automaschiante per connessione meccanica al profilo d'acciaio, battuta di fine corsa e parte superiore sagomata con scanalatura di ancoraggio alla cappa in calcestruzzo.